Formularz ofertowy - wzór

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02-06-2022 r.

………………………………………

*(miejscowość, data)*

# Oferta

**w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02-06-2022 r.**

Dotyczy realizacji Projektu p.n. „Przywrócenie funkcji gospodarczych terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. Krzywoustego 3 w Gdyni.”, planowanego do realizacji w ramach projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie z poniższymi danymi.

# Dane Oferenta

Nazwa Oferenta:…………………………………………………………………………………….

NIP Oferenta:.………………………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………….

# Przedmiot oferty

Oferujemy **przebudowę obiektów budowlanych - okna**

W ramach przedmiotu zamówienia:

* dostarczenie okien 77 szt. (w tym 4 świetliki) zgodnie z poniższą specyfikacją,
* dostarczenie materiałów niezbędnych do przebudowy (odpowiednio do wielkości okna i otworu okiennego: klej elastyczny, styropian 5-10 cm w zależności od potrzeby, pianki poliuretanowa, siatki z włókna szklanego, narożniki wykończeniowe aluminiowe, masa szpachlowa, płyty GK) oraz materiałów instalacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta okien,
* wykonanie przebudowy otworów okiennych (konieczność przebudowy wynika ze zmiany konstrukcji ramowych pod wykusze z metalowych na PCV),
* wykonanie montażu dostarczonych okien.

Specyfikacja okien:

Okna PCV, uszczelnione, otwierane dźwignią, wyizolowane, białe, listwy i uszczelki standardowe. Minimalne parametry okien: współczynnik przenikania ciepła1,1 W/m2K, wodoszczelność 8A, odporność na obciążenie wiatrem C5/B5, przepuszczalność powietrza – 4, odporność na wiatr, śnieg oraz obciążenia trwałe – 45-45 MPa; współczynnik odbicia światła – 12 %; współczynnik przepuszczalności światła 82%.

Wymagane jest zastosowanie okien przeznaczonych do obiektów budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z art. 2 ust. 3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady. Wymagana deklaracja właściwości użytkowych szkła warstwowego potwierdzająca:

* przeznaczenie do obiektów budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z art. 2 ust. 3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady,
* współczynnik przenikania ciepła zgodnie z normą EN 673, o wartości min. 1,1 W/m2K.

Deklarację właściwości użytkowych szkła warstwowego należy dostarczyć po podpisaniu Umowy, przed przystąpieniem do realizacji prac.

Dane szczegółowe:

BUDYNEK 580:

1. Gabaryt: 3350 x 1720; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; OTWIERANE DŹWIGNIĄ; Uszczelka: Standardowe;
2. Gabaryt: 3350 x 1720; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; OTWIERANE DŹWIGNIĄ; Uszczelka: Standardowe;
3. Gabaryt: 3350 x 1710; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; OTWIERANE DŹWIGNI; Uszczelka: Standardowe;
4. Gabaryt: 3350 x 1710; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; OTWIERANE DŹWIGNIĄ; Uszczelka: Standardowe;
5. Gabaryt: 1500 x 2600; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
6. Gabaryt: 1500 x 2600; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
7. Gabaryt: 1500 x 2600; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
8. Gabaryt: 1500 x 2600; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
9. Gabaryt: 1500 x 2600; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
10. Gabaryt: 1500 x 2600; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
11. Gabaryt: 1020 x 680; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
12. Gabaryt: 750 x 1540; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
13. Gabaryt: 750 x 1530; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
14. Gabaryt: 820 x 1540; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
15. Gabaryt: 1500 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
16. Gabaryt: 1500 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
17. Gabaryt: 1520 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
18. Gabaryt: 1530 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
19. Gabaryt: 1500 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
20. Gabaryt: 1530 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
21. Gabaryt: 1500 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
22. Gabaryt: 1500 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
23. Gabaryt: 1500 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
24. Gabaryt: 1510 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
25. Gabaryt: 1510 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
26. Gabaryt: 1510 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
27. Gabaryt: 1530 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
28. Gabaryt: 1490 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
29. Gabaryt: 1500 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
30. Gabaryt: 1490 x 2630; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
31. Gabaryt: 1500 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
32. Gabaryt: 1500 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
33. Gabaryt: 1500 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
34. Gabaryt: 950 x 1380; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
35. Gabaryt: 530 x 1320; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
36. Gabaryt: 5570 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
37. Gabaryt: 5540 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
38. Gabaryt: 5570 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
39. Gabaryt: 5540 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
40. Gabaryt: 5570 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
41. Gabaryt: 5540 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
42. Gabaryt: 5570 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
43. Gabaryt: 5540 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
44. Gabaryt: 5570 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
45. Gabaryt: 5540 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
46. Gabaryt: 5570 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
47. Gabaryt: 5540 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
48. Gabaryt: 5570 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
49. Gabaryt: 5540 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
50. Gabaryt: 5570 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
51. Gabaryt: 5540 x 1080; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; ŁĄCZNIK STATYCZNY; Uszczelka: Standardowe;
52. Gabaryt: 1530 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
53. Gabaryt: 1500 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
54. Gabaryt: 1530 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
55. Gabaryt: 1530 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
56. Gabaryt: 1520 x 2630; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
57. Gabaryt: 1530 x 2630; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
58. Gabaryt: 1530 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
59. Gabaryt: 1510 x 1440; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
60. Gabaryt: 1530 x 2620; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
61. Gabaryt: 1530 x 1520; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
62. Gabaryt: 1500 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
63. Gabaryt: 1530 x 2610; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
64. Gabaryt: 2090 x 1830; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
65. Gabaryt: 2070 x 1830; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
66. Gabaryt: 2070 x 1830; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;
67. Gabaryt: 2070 x 1830; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe;

BUDYNEK 583:

1. Gabaryt: 2320 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
2. Gabaryt: 2320 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
3. Gabaryt: 2320 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
4. Gabaryt: 2320 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
5. Gabaryt: 2340 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
6. Gabaryt: 2310 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
7. Gabaryt: 2300 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
8. Gabaryt: 2310 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
9. Gabaryt: 2330 x 1660; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;
10. Gabaryt: 2330 x 1650; Ilość: 1; System: GEALAN S 8000 74 mm; Kolor: 00 BIAŁY; Szkło: 4/16/4T; Listwa: Standardowe; Uszczelka: Standardowe; Rama: 8001;

Miejsca montażu okien zgodnie ze wskazaniem na poglądowej mapie obiektu stanowiącej załącznik do Zapytania.

# Zakres i cena

| Zakres oferty | Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| **przebudowę obiektów budowlanych - okna** W ramach przedmiotu zamówienia:* dostarczenie okien 77 szt. (w tym 4 świetliki) zgodnie z poniższą specyfikacją,
* dostarczenie materiałów niezbędnych do przebudowy (odpowiednio do wielkości okna i otworu okiennego: klej elastyczny, styropian 5-10 cm w zależności od potrzeby, pianki poliuretanowa, siatki z włókna szklanego, narożniki wykończeniowe aluminiowe, masa szpachlowa, płyty GK) oraz materiałów instalacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta okien,
* wykonanie przebudowy otworów okiennych (konieczność przebudowy wynika ze zmiany konstrukcji ramowych pod wykusze z metalowych na PCV),
* wykonanie montażu dostarczonych okien.

Specyfikacja okien zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.Miejsca montażu okien zgodnie ze wskazaniem na poglądowej mapie obiektu stanowiącej załącznik do Zapytania. |  |  |
| Razem |  |  |

W przypadku wskazania ceny oferty w walucie innej niż PLN należy zmodyfikować oznaczony w powyższej tabeli zapis [PLN]

# Informacja o terminie wykonania przedmiotu oferty

Zobowiązuję się do realizacji całości zamówienia w terminie **90** dni od dnia zawarcia umowy.

# Informacja o terminie związania ofertą

Niniejsza oferta pozostaje ważna przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

# Informacja o braku powiązań

Oświadczam, że przedsiębiorstwo Oferenta nie jest powiązane osobowo lub kapitałowo[[1]](#footnote-1) z Zamawiającym[[2]](#footnote-2).

# Oświadczenia Oferenta

1. Oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedstawionymi w zapytaniu ofertowym warunkami zmiany umowy, a niniejsza oferta uwzględnia treść tych warunków.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia **02-06-2022** r. i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

…………….……………………………………………………………..…………
(Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

**Uwaga:** Ofertę podpisują osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta (Zamawiający zweryfikuje ten warunek na podstawie ogólnodostępnych rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innych obowiązujących w kraju Oferenta, potwierdzających umocowanie osób do reprezentacji). W przypadku wystawienia pełnomocnictwa do podpisania oferty, Oferent załącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.

W przypadku gdy oferta sporządzona jest w języku innym niż polski, należy do niej dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Oferenta.

1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

	* 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
		2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
		3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
		4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-1)
2. SILVER & AMBER Adam Pstrągowski [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)